跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_DEVICE_IP_INFO

### 结构体定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    typedef struct _net_sdk_device_ip_info_
    {
        char szMac[36];
        char szIpAddr[64];
        char szMark[36];
        char szGateway[36];
        char szPassword[64];
        char szDdns1[36];
        char szDdns2[36];
        char ucIPMode;
    } NET_SDK_DEVICE_IP_INFO;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct NET_SDK_DEVICE_IP_INFO
    {
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 36)]
        public byte[] szMac;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 64)]
        public byte[] szIpAddr;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 36)]
        public byte[] szMark;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 36)]
        public byte[] szGateway;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 64)]
        public byte[] szPassword;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 36)]
        public byte[] szDdns1;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 36)]
        public byte[] szDdns2;
        public byte ucIPMode;
    }

### 功能描述

局域网前端修改设备的结构体信息。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
szMac | char[36] | 设备当前mac地址。
szIpAddr | char[64] | 要修改成的ip。
szMark | char[36] | 要修改成的子网掩码。
szGateway | char[36] | 要修改成的网关。
szPassword | char[64] | 要修改成的密码。
szDdns1 | char[36] | 要修改成的dns1。
szDdns2 | char[36] | 要修改成的dns2。
ucIPMode | char | 0为静态IP, 1为DHCP。

错误码