跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# TALK_DATA_CALLBACK

### 回调定义

    1
    void TALK_DATA_CALLBACK(POINTERHANDLE lVoiceComHandle, char* pRecvDataBuffer, DWORD dwBufSize, BYTE byAudioFlag, void* pUser);

### 功能描述

语音对讲时数据回调。

### 参数说明

参数 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
pRecvDataBufferin | char* | 接收对讲数据缓冲指针,接收到的对讲数据为编码前的PCM数据。
dwBufSizein | DWORD | 缓冲区大小。
byAudioFlagin | BYTE | 音频标记，值只能为1，表示设备端发送过来的对讲数据。
pUserin | void* | 用户自定义参数，在设置回调函数时传入。

### 返回值

无

### 备注

无

错误码