跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_ALARMINFO_EX

### 结构体定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    typedef struct _net_sdk_alarminfo_ex
    {
        DWORD dwAlarmType;
        DWORD dwSensorIn;
        DWORD dwChannel;
        DWORD dwDisk;
        char sensorName[36];
        char alarmTime[20];
        unsigned int status;
        char resv[124];
    } NET_SDK_ALARMINFO_EX;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct NET_SDK_ALARMINFO_EX
    {
        public UInt32 dwAlarmType;
        public UInt32 dwSensorIn;
        public UInt32 dwChannel;
        public UInt32 dwDisk;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 36)]
        public byte[] sensorName;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 20)]
        public byte[] alarmTime;
        public UInt32 status;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 124)]
        public byte[] resv;
    }

### 功能描述

报警信息结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
dwAlarmType | DWORD | 报警类型，参考`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE`。
dwSensorIn | DWORD | 传感器报警输入端口号。
dwChannel | DWORD | 在报警与通道相关时，表示报警的通道号，从0开始，与门锁和门磁相关时，表示编号，都是从1开始。
dwDisk | DWORD | 在磁盘报警时，表示产生报警的磁盘号。
sensorName | char[36] | 在传感器报警时，传感器的名称。
alarmTime | char[20] | 报警触发时间。
status | unsigned int | 状态值，一般情况1，表示报警触发，0表示报警消失，dwAlarmType为NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_DOORCONTACT_STATUS、NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_DOORLOCK_STATUS时表示状态值。
resv | char[124] | 预留字段。

错误码