跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# DD_SMART_VFD_CONFIG

### 结构体定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    typedef struct _dd_smart_vfd_config_
    {
        unsigned int iSize;
        unsigned char enableFaceDetect;
        unsigned char enableSaveFacePicture;
        unsigned short enableSaveSourcePicture;
        unsigned int holdTime;
        DD_POSITION startPoint;
        DD_POSITION endPoint;
        unsigned int pushModeType;
        unsigned int intervalTime;
    } DD_SMART_VFD_CONFIG;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct DD_SMART_VFD_CONFIG
    {
        public UInt32 iSize;
        public byte enableFaceDetect;
        public byte enableSaveFacePicture;
        public UInt16 enableSaveSourcePicture;
        public UInt32 holdTime;
        public DD_POSITION startPoint;
        public DD_POSITION endPoint;
        public UInt32 pushModeType;
        public UInt32 intervalTime;
    }

### 功能描述

人脸比对配置。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
iSize | unsigned int | 本结构体长度。
enableFaceDetect | unsigned char | 是否开启人脸检测。
enableSaveFacePicture | unsigned char | 是否保存人脸图片。
enableSaveSourcePicture | unsigned short | 是否保存人脸检测源图片。
holdTime | unsigned int | 持续时间。
startPoint | `DD_POSITION` | 矩形的左上点坐标信息。
endPoint | `DD_POSITION` | 矩形的右下点坐标信息。
pushModeType | unsigned int | 抓拍模式，0：自动模式，不会重复抓拍， 1：以固定时间间隔进行抓拍的模式。
intervalTime | unsigned int | 抓拍的间隔周期，单位秒，仅在抓拍模式为1的情况下有效。

错误码