跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_VFD_CONFIG

### 结构体定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    typedef struct _net_sdk_Vfd_Config
    {
        unsigned int bSwitch;
        unsigned int alarmHoldTime;
        unsigned int saveFacePicture;
        unsigned int saveSourcePicture;
        unsigned int rectangleNum;
        RECTANGLE rectangle;
        unsigned char resv[40];
    } NET_SDK_VFD_CONFIG;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct NET_SDK_VFD_CONFIG
    {
        public UInt32 bSwitch;
        public UInt32 alarmHoldTime;
        public UInt32 saveFacePicture;
        public UInt32 saveSourcePicture;
        public UInt32 rectangleNum;
        public RECTANGLE rectangle;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 40)]
        public byte[] resv;
    }

### 功能描述

人脸识别配置结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
bSwitch | unsigned int | 使能，0 or 1。
alarmHoldTime | unsigned int | 报警持续时间。
saveFacePicture | unsigned int | 保存人脸检测脸图片。
saveSourcePicture | unsigned int | 保存人脸检测源图片。
rectangleNum | unsigned int | 矩形框数量。
rectangle | `RECTANGLE` | 矩形框。
resv | unsigned char[40] | 预留字段。

错误码