跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_SetDeviceManualAlarm

### 接口定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    BOOL NET_SDK_SetDeviceManualAlarm(
        LONG lUserID,
        LONG* pAlarmChannel,
        LONG* pValue,
        LONG lAlarmChannelCount,
        BOOL bAlarmOpen);

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    public static extern bool NET_SDK_SetDeviceManualAlarm(
        Int32 lUserID,
        int[] pAramChannel,
        int[] pValue,
        int lAramChannelCount,
        bool bAlarmOpen);

### 功能描述

设置手动报警。

### 参数说明

参数 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
lUserIDin | LONG | 用户ID，`NET_SDK_Login`或`NET_SDK_LoginEx`的返回值。
pAlarmChannelin | LONG* | 通道列表（元素个数由lAlarmChannelCount指定）。
pValuein | LONG* | 通道对应的手动报警状态（1表示当前通道开启手动报警，0表示关闭，若全为0表示所有通道关闭报警）。
lAlarmChannelCountin | LONG | pAlarmChannel中手动报警通道数量（注：设备通道中报警通道数量在`NET_SDK_DEVICEINFO`:: sensorOutputNum字段中获取，该结构体调用`NET_SDK_Login`后通过参数返回）。
bAlarmOpenin | BOOL | TRUE表示打开报警，FALSE表示关闭报警 。

### 返回值

- 类型：BOOL

- 说明：成功返回TRUE,失败返回FALSE。

### 备注

无

错误码