跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_STANDARD_CAPABILITY

### 枚举定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    typedef enum {
        DEV_CAP_SUPPORT_AZ = 0x00000001,
        DEV_CAP_SUPPORT_IRIS = 0x00000002,
        DEV_CAP_SUPPORT_PTZ = 0x00000003,
        DEV_CAP_SUPPORT_INTEGRATED_PTZ = 0x00000004,
        DEV_CAP_SUPPORT_PTZ_GROUP_TRACE = 0x00000005,
        DEV_CAP_SUPPORT_RS485_PTZ = 0x00000006,
        DEV_CAP_SUPPORT_AUTO_TRACK = 0x00000007,
        DEV_CAP_SUPPORT_TALKBACK = 0x00000010,
        DEV_CAP_SUPPORT_AUDIO_SETTING = 0x00000011,
        DEV_CAP_SUPPORT_AUDIO_ALARM_OUT = 0x00000012,
        DEV_CAP_SUPPORT_AUDIO_DEV = 0x00000013,
        DEV_CAP_SUPPORT_VFD = 0x00000020,
        DEV_CAP_SUPPORT_BACKEND_VFD = 0x00000021,
        DEV_CAP_SUPPORT_CPC = 0x00000022,
        DEV_CAP_SUPPORT_CDD = 0x00000023,
        DEV_CAP_SUPPORT_IPD = 0x00000024,
        DEV_CAP_SUPPORT_AVD = 0x00000025,
        DEV_CAP_SUPPORT_PEA = 0x00000026,
        DEV_CAP_SUPPORT_TRIPWIRE = 0x00000027,
        DEV_CAP_SUPPORT_AOI_ENTRY = 0x00000028,
        DEV_CAP_SUPPORT_AOI_LEAVE = 0x00000029,
        DEV_CAP_SUPPORT_PASS_LINE = 0x0000002A,
        DEV_CAP_SUPPORT_VEHICLE_PLATE = 0x0000002B,
        DEV_CAP_SUPPORT_VEHICLE_DIRECTION = 0x0000002C,
        DEV_CAP_SUPPORT_ACCESS_CONTROL = 0x0000002D,
        DEV_CAP_SUPPORT_MOTION = 0x0000002E,
        DEV_CAP_SUPPORT_SNAP = 0x00000040,
        DEV_CAP_SUPPORT_IMAGE_ROTATE = 0x00000041,
        DEV_CAP_SUPPORT_FISHEYE = 0x00000042,
        DEV_CAP_SUPPORT_FISHEYE_CONFIG = 0x00000043,
        DEV_CAP_SUPPORT_OSD = 0x00000044,
        DEV_CAP_SUPPORT_MASK_SETTING = 0x00000045,
        DEV_CAP_SUPPORT_IMAGE_SETTING = 0x00000046,
        DEV_CAP_SUPPORT_WHITE_LIGHT_ALARM = 0x00000050,
        DEV_CAP_SUPPORT_OSC = 0x00000051,
        DEV_CAP_STANDARD_MAX = 0x00007FFF
    } NET_SDK_STANDARD_CAPABILITY;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    public enum NET_SDK_STANDARD_CAPABILITY
    {
        DEV_CAP_SUPPORT_AZ = 0x00000001,
        DEV_CAP_SUPPORT_IRIS = 0x00000002,
        DEV_CAP_SUPPORT_PTZ = 0x00000003,
        DEV_CAP_SUPPORT_INTEGRATED_PTZ = 0x00000004,
        DEV_CAP_SUPPORT_PTZ_GROUP_TRACE = 0x00000005,
        DEV_CAP_SUPPORT_RS485_PTZ = 0x00000006,
        DEV_CAP_SUPPORT_AUTO_TRACK = 0x00000007,
        DEV_CAP_SUPPORT_TALKBACK = 0x00000010,
        DEV_CAP_SUPPORT_AUDIO_SETTING = 0x00000011,
        DEV_CAP_SUPPORT_AUDIO_ALARM_OUT = 0x00000012,
        DEV_CAP_SUPPORT_AUDIO_DEV = 0x00000013,
        DEV_CAP_SUPPORT_VFD = 0x00000020,
        DEV_CAP_SUPPORT_BACKEND_VFD = 0x00000021,
        DEV_CAP_SUPPORT_CPC = 0x00000022,
        DEV_CAP_SUPPORT_CDD = 0x00000023,
        DEV_CAP_SUPPORT_IPD = 0x00000024,
        DEV_CAP_SUPPORT_AVD = 0x00000025,
        DEV_CAP_SUPPORT_PEA = 0x00000026,
        DEV_CAP_SUPPORT_TRIPWIRE = 0x00000027,
        DEV_CAP_SUPPORT_AOI_ENTRY = 0x00000028,
        DEV_CAP_SUPPORT_AOI_LEAVE = 0x00000029,
        DEV_CAP_SUPPORT_PASS_LINE = 0x0000002A,
        DEV_CAP_SUPPORT_VEHICLE_PLATE = 0x0000002B,
        DEV_CAP_SUPPORT_VEHICLE_DIRECTION = 0x0000002C,
        DEV_CAP_SUPPORT_ACCESS_CONTROL = 0x0000002D,
        DEV_CAP_SUPPORT_MOTION = 0x0000002E,
        DEV_CAP_SUPPORT_SNAP = 0x00000040,
        DEV_CAP_SUPPORT_IMAGE_ROTATE = 0x00000041,
        DEV_CAP_SUPPORT_FISHEYE = 0x00000042,
        DEV_CAP_SUPPORT_FISHEYE_CONFIG = 0x00000043,
        DEV_CAP_SUPPORT_OSD = 0x00000044,
        DEV_CAP_SUPPORT_MASK_SETTING = 0x00000045,
        DEV_CAP_SUPPORT_IMAGE_SETTING = 0x00000046,
        DEV_CAP_SUPPORT_WHITE_LIGHT_ALARM = 0x00000050,
        DEV_CAP_SUPPORT_OSC = 0x00000051,
        DEV_CAP_STANDARD_MAX = 0x00007FFF
    }

### 功能描述

设备能力

### 成员说明

枚举名 | 枚举值 | 说明
--- | --- | ---
DEV_CAP_SUPPORT_AZ | 0x00000001 | 支持光圈调节（Auto Zoom/Iris）
DEV_CAP_SUPPORT_IRIS | 0x00000002 | 支持光圈控制
DEV_CAP_SUPPORT_PTZ | 0x00000003 | 支持云台控制（Pan-Tilt-Zoom）
DEV_CAP_SUPPORT_INTEGRATED_PTZ | 0x00000004 | 支持一体化云台（机芯与云台集成）
DEV_CAP_SUPPORT_PTZ_GROUP_TRACE | 0x00000005 | 支持云台群组跟踪
DEV_CAP_SUPPORT_RS485_PTZ | 0x00000006 | 支持RS485云台控制
DEV_CAP_SUPPORT_AUTO_TRACK | 0x00000007 | 支持自动跟踪
DEV_CAP_SUPPORT_TALKBACK | 0x00000010 | 支持语音对讲（双向语音）
DEV_CAP_SUPPORT_AUDIO_SETTING | 0x00000011 | 支持音频参数设置
DEV_CAP_SUPPORT_AUDIO_ALARM_OUT | 0x00000012 | 支持音频报警输出
DEV_CAP_SUPPORT_AUDIO_DEV | 0x00000013 | 支持音频设备（音频输入输出）
DEV_CAP_SUPPORT_VFD | 0x00000020 | 支持视频人脸检测（Video Face Detection）
DEV_CAP_SUPPORT_BACKEND_VFD | 0x00000021 | 支持后端人脸检测（服务器端分析）
DEV_CAP_SUPPORT_CPC | 0x00000022 | 支持人群密度计数（Crowd People Counting）
DEV_CAP_SUPPORT_CDD | 0x00000023 | 支持人群密度检测（Crowd Density Detection）
DEV_CAP_SUPPORT_IPD | 0x00000024 | 支持入侵检测（Intrusion Perimeter Detection）
DEV_CAP_SUPPORT_AVD | 0x00000025 | 支持异常行为检测（Abnormal Video Detection）
DEV_CAP_SUPPORT_PEA | 0x00000026 | 支持周界防范（Perimeter Electronic Alarm）
DEV_CAP_SUPPORT_TRIPWIRE | 0x00000027 | 支持绊线检测（穿越警戒线检测）
DEV_CAP_SUPPORT_AOI_ENTRY | 0x00000028 | 支持区域进入检测（Area Of Interest Entry）
DEV_CAP_SUPPORT_AOI_LEAVE | 0x00000029 | 支持区域离开检测（Area Of Interest Leave）
DEV_CAP_SUPPORT_PASS_LINE | 0x0000002A | 支持越线统计（Pass Line Counting）
DEV_CAP_SUPPORT_VEHICLE_PLATE | 0x0000002B | 支持车牌识别
DEV_CAP_SUPPORT_VEHICLE_DIRECTION | 0x0000002C | 支持车辆方向检测
DEV_CAP_SUPPORT_ACCESS_CONTROL | 0x0000002D | 支持门禁控制
DEV_CAP_SUPPORT_MOTION | 0x0000002E | 支持移动侦测
DEV_CAP_SUPPORT_SNAP | 0x00000040 | 支持抓图/快照
DEV_CAP_SUPPORT_IMAGE_ROTATE | 0x00000041 | 支持图像旋转
DEV_CAP_SUPPORT_FISHEYE | 0x00000042 | 支持鱼眼镜头（鱼眼矫正）
DEV_CAP_SUPPORT_FISHEYE_CONFIG | 0x00000043 | 支持鱼眼配置（鱼眼矫正模式设置）
DEV_CAP_SUPPORT_OSD | 0x00000044 | 支持OSD叠加（时间/文字叠加）
DEV_CAP_SUPPORT_MASK_SETTING | 0x00000045 | 支持隐私遮挡设置（Privacy Mask）
DEV_CAP_SUPPORT_IMAGE_SETTING | 0x00000046 | 支持图像参数设置（亮度/对比度等）
DEV_CAP_SUPPORT_WHITE_LIGHT_ALARM | 0x00000050 | 支持白光灯报警输出
DEV_CAP_SUPPORT_OSC | 0x00000051 | 支持物品看护
DEV_CAP_STANDARD_MAX | 0x00007FFF | 标准能力枚举值上限（32,767）

错误码