跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_CaptureThermalJpeg

### 接口定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    BOOL NET_SDK_CaptureThermalJpeg(
        LONG lUserID,
        LONG lChannel,
        LONG dwResolution,
        char* sJpegPicBuffer,
        DWORD dwPicBufSize,
        LPDWORD lpSizeReturned);

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    public static extern Boolean NET_SDK_CaptureThermalJpeg(
        Int32 lUserID,
        Int32 lChannel,
        Int32 dwResolution,
        IntPtr sJpegPicBuffer,
        UInt32 dwPicBufSize,
        ref int lpSizeReturned);

### 功能描述

设备截图，热成像图片，jpeg格式（仅支持IPC）。

### 参数说明

参数 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
lUserIDin | LONG | 用户ID，`NET_SDK_Login`或`NET_SDK_LoginEx`的返回值。
lChannelin | LONG | 通道编号，从0开始，IPC设备此参数无效。
dwResolutionin | LONG | 分辨率，暂时不支持。
sJpegPicBufferout | char* | jepg图片数据指针。
dwPicBufSizein | DWORD | sJpegPicBuffers申请的空间大小。
lpSizeReturnedout | LPDWORD | 实际返回的数据大小。

### 返回值

- 类型：BOOL

- 说明：成功返回TRUE,失败返回FALSE。

### 备注

无

错误码