本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# 2024-12-24

- 新增结构体：

  - 智能事件检测目标配置：`NET_SDK_IVE_DETECT_TARGET_CFG`；
  - 智能事件规则目标检测配置：`NET_SDK_IVE_DETECT_RULE_CFG`；
  - 智能事件检测通用配置: `NET_SDK_IVE_COMMON_CFG`；
  - 智能事件支持信息: `NET_SDK_SMART_SUPPORT`。

- 新增设备智能事件支持信息获取接口（`NET_SDK_GetSmarEventSupport`）,支持的智能事件有：

  - 热力图：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_HEATMAP`;
  - 徘徊检测：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_LOITER`;
  - NVR-区域进入：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_NVR_AOIENTRY`;
  - NVR-区域离开：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_NVR_AOILEAVE`;
  - 过线统计：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_PASSLINE`;
  - 区域入侵：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_PEA_TARGET`;
  - 违停检测：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_PVD`;
  - 区域统计：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_TRAFFIC`;
  - 跨界：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_TRIPWIRE`;
  - 视频二级结构化：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_VSD`。

- 新增智能事件配置的获取接口`NET_SDK_GetSmartEventConfig`和修改接口`NET_SDK_EditSmartEventConfig`。

- 智能事件（`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE`）新增:

  - 双目人数统计：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_BINOCULARCOUNT`；
  - 高空抛物：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_FALLING`；
  - 周界防范，跨界侦测：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_TRIPWIRE`；
  - 热力图：`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_HEATMAP`。

- 报警类型（`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE`）新增:

  - AI告警，双目统计超员告警：`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_BINOCULARCOUNT_OVERMAN`；
  - AI告警，双目统计反向告警：`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_BINOCULARCOUNT_REVERSE`；

错误码