本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# 2025-03-27

- 新增报警类型：

  - 前端设备上线：`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_FRONT_ONLINE`;
  - 视频丢失报警输出关闭: `NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_VLOSS_OFF`;
  - 视频异常侦测报警输出关闭：`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_AVD_OFF`;
  - 磁盘IO错误报警输出关闭：`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_DISK_IO_ERROR_OFF`;
  - 磁盘满报警输出关闭：`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_DISK_FULL_OFF`;
  - 盘组下没有磁盘报警输出关闭：`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_NO_DISK_OFF`;

- 修复`SDK NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_VLOSS`(视频丢失告警)重复抛出的问题

- IPC新增智能事件：

  - 热成像区域入侵，带有目标抓图相关信息，（目前仅支持IPC）: `NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_THERMAL_PEA`;
  - 热成像通道进入区域，带有目标抓图相关信息，（目前仅支持IPC）: `NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_THERMAL_AOIENTRY`;
  - 热成像通道离开区域，带有目标抓图相关信息，（目前仅支持IPC）: `NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_THERMAL_AOILEAVE`;

- 结构体`NET_SDK_DEVICEINFO`新增字段 dwProductType。

- 修复NVR智能事件订阅车牌命令与IPC混用的问题。

- 修复NVR智能事件取消订阅不生效的问题。

错误码