跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_ActiveDevice

### 接口定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    BOOL NET_SDK_ActiveDevice(
        char* pIp,
        int iPort,
        char* password);

    1
    2
    3
    4
    public static extern Boolean NET_SDK_ActiveDevice(
        IntPtr pIp,
        Int32 iPort,
        IntPtr password);

### 功能描述

使用IP和端口激活设备。

### 参数说明

参数 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
pIpin | char* | 待激活设备的IP地址(可以是169.254开头的从IP)。
iPortin | int | 待激活设备的http端口。
passwordin | char* | 激活设备密码。

### 返回值

- 类型：BOOL

- 说明：成功返回TRUE,失败返回FALSE。

### 备注

无

错误码