跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_GetDVRConfig_SubStreamEncodeInfo_Ex

### 接口定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    BOOL NET_SDK_GetDVRConfig_SubStreamEncodeInfo_Ex(
        LONG lUserID,
        LONG lChannel,
        LPVOID lpOutBuffer,
        DWORD dwOutBufferSize,
        LPDWORD lpBytesReturned,
        BOOL bDefautlConfig);

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    public static extern Boolean NET_SDK_GetDVRConfig_SubStreamEncodeInfo_Ex(
        Int32 lUserID,
        Int32 lChannel,
        IntPtr lpOutBuffer,
        UInt32 dwOutBufferSize,
        ref int lpBytesReturned,
        Boolean bDefautlConfig);

### 功能描述

设置设备配置--子码流编码信息,`NET_SDK_GetDVRConfig_SubStreamEncodeInfo`的扩展接口（仅支持3.0DVR）。

### 参数说明

参数 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
lUserIDin | LONG | 用户ID，`NET_SDK_Login`或`NET_SDK_LoginEx`的返回值。
lChannelin | LONG | 通道编号，从0开始，IPC设备此参数无效。
lpOutBufferout | LPVOID | 配置数据指针，保存的数据格式为`DD_ENCODE_CONFIG` * VIDEO_INPUT_NUM。
dwOutBufferSizein | DWORD | lpOutBuffer申请的空间大小。
lpBytesReturnedout | LPDWORD | 实际返回的数据大小。
bDefautlConfigin | BOOL | 是否是默认配置，TRUE表示获取默认配置。

### 返回值

- 类型：BOOL

- 说明：成功返回TRUE,失败返回FALSE。

### 备注

无

错误码