跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_VFD_TRIGGER_CONFIG

### 结构体定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    typedef struct _net_sdk_Vfd_trigger_Config
    {
        unsigned short snapCHNum;
        unsigned char snapChannelId;
        unsigned char snapBswitch;
        unsigned short recordCHNum;
        unsigned char recordChannelId;
        unsigned char recordBswitch;
        unsigned short alarmOutCHNum;
        unsigned char alarmOutChannelId;
        unsigned char alarmOutBswitch;
        unsigned char Resv[256];
    } NET_SDK_VFD_TRIGGER_CONFIG;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct NET_SDK_VFD_TRIGGER_CONFIG
    {
        public UInt16 snapCHNum;
        public byte snapChannelId;
        public byte snapBswitch;
        public UInt16 recordCHNum;
        public byte recordChannelId;
        public byte recordBswitch;
        public UInt16 alarmOutCHNum;
        public byte alarmOutChannelId;
        public byte alarmOutBswitch;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 256)]
        public byte[] Resv;
    }

### 功能描述

人脸识别联动配置结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
snapCHNum | unsigned short | 支持最大抓图通道数。
snapChannelId | unsigned char | 抓图通道。
snapBswitch | unsigned char | 抓图使能。
recordCHNum | unsigned short | 支持最大录像通道数。
recordChannelId | unsigned char | 录像通道。
recordBswitch | unsigned char | 录像使能。
alarmOutCHNum | unsigned short | 支持最大报警输出数。
alarmOutChannelId | unsigned char | 报警输出通道。
alarmOutBswitch | unsigned char | 报警输出使能。
Resv | unsigned char[256] | 保留，将来用于扩展多通道。

错误码