本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# Version 1.3.0 - 2024-09-30

- 智能事件报警信息去重，并返回对应报警时间。
- 增加IPC P2P登录支持。
- 修改因`POINTERHANDLE`变成`long long`导致溢出，从而致使demo部分功能异常的问题。
- 新增接口`NET_SDK_GetRecordDevice`，用于查询拥有录像的通道。
- 新增IPC视频二级结构化，返回数据结构与NVR相同。
- 智能事件`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_PASSLINE`，IPC也推送了截图信息，`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_TRAFFIC`，仅支持IPC，修复IPC推送的数据可能会存在数据结构不对的问题。
- 修复IPC智能事件未订阅也会触发的问题。
- 修复`NET_SDK_GetRecordStatusEx`返回的录像通道号为从1开始的问题。
- 去掉NET_DVR_SMART_TYPE，统一使用`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE`。

- 新增报警事件类型：

  - 声音异常报警（`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_ASD`）
  - 徘徊检测报警（`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_LOITER`）
  - 违停检测报警（`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_PVD`）
  - 布防报警（`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_ARM`）
  - 撤防报警（`NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_DISARM`）

- 去除车载相关的智能事件报警：

  - NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_GPS_SPEED_OVER
  - NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_GPS_CROSS_BOADER
  - NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_GPS_TEMPERATURE_OVER
  - NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_GPS_GSENSOR_X
  - NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_GPS_GSENSOR_Y
  - NET_SDK_N9000_ALARM_TYPE_GPS_GSENSOR_Z

- 新增智能事件类型:

  - 声音异常（`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_ASD`）
  - 徘徊检测（`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_LOITER`）
  - 违停检测（`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE_PVD`）

错误码