跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_GetDeviceIPCInfo

### 接口定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    BOOL NET_SDK_GetDeviceIPCInfo(
        LONG lUserID,
        NET_SDK_IPC_DEVICE_INFO* pDeviceIPCInfo,
        LONG lBuffSize,
        LONG* pIPCCount);

    1
    2
    3
    4
    5
    public static extern bool NET_SDK_GetDeviceIPCInfo(
        Int32 lUserID,
        IntPtr pDeviceIPCInfo,
        Int32 lBuffSize,
        ref Int32 pCHCount);

### 功能描述

获取NVR设备配置IPC信息接口。

### 参数说明

参数 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
lUserIDin | LONG | 用户ID，`NET_SDK_Login`或`NET_SDK_LoginEx`的返回值。
pDeviceIPCInfoout | `NET_SDK_IPC_DEVICE_INFO`* | 设备当前所配置的IPC信息结构体buffer,参考`NET_SDK_IPC_DEVICE_INFO`。
lBuffSizein | LONG | pDeviceIPCInfo长度(sizeof(`NET_SDK_IPC_DEVICE_INFO`) * 最大数字通道数量)
pIPCCountout | LONG* | 设备当前实际配置的IPC数量

### 返回值

- 类型：BOOL

- 说明：成功返回TRUE,失败返回FALSE。

### 备注

无

错误码