跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# DD_AUTO_REPORT

### 结构体定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    typedef struct _dd_auto_report_
    {
        unsigned int bUse;
        char host[256];
        unsigned int dwPort;
        unsigned int ID;
    } DD_AUTO_REPORT;

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct DD_AUTO_REPORT
    {
        public UInt32 bUse;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 256)]
        public byte[] host;
        public UInt32 dwPort;
        public UInt32 ID;
    }

### 功能描述

被动接收DVR注册结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
bUse | unsigned int | 是否启用自动上报注册功能。
host | char[256] | 注册的平台服务器地址。
dwPort | unsigned int | 注册的平台服务器端口。
ID | unsigned int | 分配的注册ID。

错误码