跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_SmartSubscrib

### 接口定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    BOOL NET_SDK_SmartSubscrib(
        LONG lUserID,
        DWORD dwCommand,
        LONG lChannel,
        NET_DVR_SUBSCRIBE_REPLY* pOutBuffer);

    1
    2
    3
    4
    5
    public static extern bool NET_SDK_SmartSubscrib(
        int lUserID,
        int dwCommand,
        int lChannel,
        ref NET_DVR_SUBSCRIBE_REPLY pOutBuffer);

### 功能描述

订阅智能事件。

### 参数说明

参数 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
lUserIDin | LONG | 用户ID，`NET_SDK_Login`或`NET_SDK_LoginEx`的返回值。
dwCommandin | DWORD | 设备配置命令，参考`NET_SDK_SMART_EVENT_TYPE`。
lChannelin | LONG | 通道编号，从0开始，IPC设备此参数无效。
pOutBufferout | `NET_DVR_SUBSCRIBE_REPLY`* | 输出数据的缓冲指针。

### 返回值

- 类型：BOOL

- 说明：成功返回TRUE,失败返回FALSE。

### 备注

无

错误码