跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_FACE_INFO_ADD

### 结构体定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    typedef struct _net_sdk_face_info_add_
    {
        NET_SDK_FACE_INFO_LIST_ITEM sFaceInfoItem;
        unsigned int imgNum;
        NET_SDK_FACE_IMG_INFO_CH sFaceImgInfo[DD_MAX_FACE_INFO_IMG];
        unsigned int haveImgData;
        unsigned int imgWidth;
        unsigned int imgHeight;
        unsigned int imgLen;
        unsigned char* imgData;
    } NET_SDK_FACE_INFO_ADD;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct NET_SDK_FACE_INFO_ADD
    {
        public NET_SDK_FACE_INFO_LIST_ITEM sFaceInfoItem;
        public UInt32 imgNum;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.Struct, SizeConst = 5)]
        public NET_SDK_FACE_IMG_INFO_CH[] sFaceImgInfo;
        public UInt32 haveImgData;
        public UInt32 imgWidth;
        public UInt32 imgHeight;
        public UInt32 imgLen;
        public IntPtr imgData;
    }

### 功能描述

NVR增加人脸比对目标。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
sFaceInfoItem | `NET_SDK_FACE_INFO_LIST_ITEM` | 人脸特性信息。
imgNum | unsigned int | sFaceImgInfo中的图片数目。
sFaceImgInfo | `NET_SDK_FACE_IMG_INFO_CH`[DD_MAX_FACE_INFO_IMG] | 通道图片信息，最大5张。
haveImgData | unsigned int | 是否有外部传送的图片数据，0：无，1：有。
imgWidth | unsigned int | 外部传送的图片宽，haveImgData为1时有效。
imgHeight | unsigned int | 部传送的图片高， haveImgData为1时有效。。
imgLen | unsigned int | 外部传送的图片大小，haveImgData为1时有效。
imgData | unsigned char* | 图片数据，haveImgData为1时有效。

错误码