跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_PTZTrack_Other

### 接口定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    BOOL NET_SDK_PTZTrack_Other(
        LONG lUserID,
        LONG lChannel,
        DWORD dwPTZTrackCmd);

    1
    2
    3
    4
    public static extern bool NET_SDK_PTZTrack_Other(
        int lUserID,
        int lChannel,
        int dwPTZTrackCmd);

### 功能描述

云台轨迹操作（不需要先启动预览）。

### 参数说明

参数 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
lUserIDin | LONG | 用户ID，`NET_SDK_Login`或`NET_SDK_LoginEx`的返回值。
lChannelin | LONG | 通道编号，从0开始，IPC设备此参数无效。
dwPTZTrackCmdin | DWORD | 操作云台轨迹命令，参考`PTZ_CMD_TYPE`。

### 返回值

- 类型：BOOL

- 说明：成功返回TRUE,失败返回FALSE。

### 备注

与设备之间的云台各项操作的命令都对应于设备与云台之间的控制码，设备会根据目前设置的解码器种类和解码器地址向云台发送控制码。如果目前设备上设置的解码器与云台设备的不匹配，需要重新配置设备的解码器。如果云台设备所需的解码器设备不支持，则无法用该接口控制。

错误码