跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# CLOUD_UPGRADE_INFO

### 结构体定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    struct CLOUD_UPGRADE_INFO
    {
        int chlid;
        char state[32];
        int progress;
        char version[128];
        char newVersionGUID[128];
    };

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct CLOUD_UPGRADE_INFO
    {
        public int chlid;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 32)]
        public byte[] state;
        public int progress;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 128)]
        public byte[] version;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 128)]
        public byte[] newVersionGUID;
    }

### 功能描述

NVR云升级相关信息

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
chlid | int | 通道ID， -1表示NVR，其他表示NVR的通道
state | char[32] | 云升级状态
progress | int | 当前进度，下载中及转发中才会有此进度节点 万分比
version | char[128] | 当前版本号
newVersionGUID | char[128] | 升级版本ID 有新版本通知时才有此节点

错误码