跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_DVR_IVE_VFD_RESULT_HEAD_T

### 结构体定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    typedef struct
    {
        LONGLONG time;
        LONGLONG relativeTime;
        unsigned int detectDataLen;
        unsigned int softwareVersion;
        unsigned int softwareBuildDate;
        unsigned int faceCnt;
        unsigned int faceDataLen[40];
    } NET_DVR_IVE_VFD_RESULT_HEAD_T;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct NET_DVR_IVE_VFD_RESULT_HEAD_T
    {
        public Int64 time;
        public Int64 relativeTime;
        public UInt32 detectDataLen;
        public UInt32 softwareVersion;
        public UInt32 softwareBuildDate;
        public UInt32 faceCnt;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U4, SizeConst = 40)]
        public UInt32[] faceDataLen;
    }

### 功能描述

人脸侦测结果数据头结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
time | LONGLONG | 检测源数据当前时间，微秒级。
relativeTime | LONGLONG | 检测源数据相对时间，微秒级。
detectDataLen | unsigned int | 检测源数据长度。
softwareVersion | unsigned int | 软件版本号, 0xABCDEFGH，AB：厂家 CD：主版本 EFGH：子版本 厂商 1:欧姆龙 版本:V5.00。
softwareBuildDate | unsigned int | 软件生成日期,0xYYYYMMDD。
faceCnt | unsigned int | 人脸的个数，最大40个。
faceDataLen | unsigned int[40] | 每个人脸的长度。

错误码