跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# DD_TRIGGER_ALARM_OUT

### 结构体定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    typedef struct _dd_trigger_alarm_out_
    {
        unsigned char toBuzzer;
        unsigned char ShowFullScreen;
        unsigned char sendEmail;
        unsigned char toUploadToAlarmCentre;
        unsigned int toAlarmOut;
    } DD_TRIGGER_ALARM_OUT;

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct DD_TRIGGER_ALARM_OUT
    {
        public byte toBuzzer;
        public byte ShowFullScreen;
        public byte sendEmail;
        public byte toUploadToAlarmCentre;
        public UInt32 toAlarmOut;
    }

### 功能描述

触发报警输出结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
toBuzzer | unsigned char | 触发蜂鸣器报警。
ShowFullScreen | unsigned char | 触发大画面报警（通道号，0xff为不触发）。
sendEmail | unsigned char | 发送邮件。
toUploadToAlarmCentre | unsigned char | 上传到报警中心。
toAlarmOut | unsigned int | 报警输出（比特位对应输出设备）。

错误码