跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# DD_LIVE_VIDEO_GROUP

### 结构体定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    typedef struct _dd_live_video_group_
    {
        unsigned short holdTime;
        unsigned short channelNum;
        unsigned int splitMode;
        unsigned char channel[DD_MAX_CAMERA_NUM];
    } DD_LIVE_VIDEO_GROUP;

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct DD_LIVE_VIDEO_GROUP
    {
        public UInt16 holdTime;
        public UInt16 channelNum;
        public UInt32 splitMode;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 128)]
        public byte[] channel;
    }

### 功能描述

预览视频组结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
holdTime | unsigned short | 停留时间（秒）,零表示无效。
channelNum | unsigned short | 有效通道数目（只读）。
splitMode | unsigned int | 分割模式，取值参考`DD_VIEW_SPLIT_MODE`。
channel | unsigned char[DD_MAX_CAMERA_NUM] | 各区域对应的通道编号，数组下标代表通道编号，元素值代表窗体区域编号，0xff表示该通道无效。

错误码