跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_AVD_CONFIG

### 结构体定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    typedef struct _net_sdk_AVD_Config
    {
        unsigned int alarmHoldTime;
        unsigned int sceneChangeSwitch;
        unsigned int clarityAbnormalSwitch;
        unsigned int colorAbnormalSwitch;
        unsigned int sensitivity;
        unsigned int maxSensitivity;
        unsigned int minSensitivity;
        char resv[40];
    } NET_SDK_AVD_CONFIG;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct NET_SDK_AVD_CONFIG
    {
        public UInt32 alarmHoldTime;
        public UInt32 sceneChangeSwitch;
        public UInt32 clarityAbnormalSwitch;
        public UInt32 colorAbnormalSwitch;
        public UInt32 sensitivity;
        public UInt32 maxSensitivity;
        public UInt32 minSensitivity;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 40)]
        public byte[] resv;
    }

### 功能描述

异常视频配置结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
alarmHoldTime | unsigned int | 报警持续时间。
sceneChangeSwitch | unsigned int | 场景变更使能，0 或 1。
clarityAbnormalSwitch | unsigned int | 视频模糊使能，0 或 1。
colorAbnormalSwitch | unsigned int | 视频偏色使能，0 或 1。
sensitivity | unsigned int | 灵敏度。
maxSensitivity | unsigned int | 最大灵敏度。
minSensitivity | unsigned int | 最小灵敏度。
resv | char[40] | 预留字段。

错误码