跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# DD_SENSOR_CONFIG

### 结构体定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    typedef struct _dd_sensor_config_
    {
        unsigned int iSize;
        unsigned char enable;
        unsigned char bNO;
        unsigned short holdTime;
        char name[DD_MAX_NAME_BUF_LEN];
    } DD_SENSOR_CONFIG;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct DD_SENSOR_CONFIG
    {
        public UInt32 iSize;
        public byte enable;
        public byte bNO;
        public UInt16 holdTime;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 132)]
        public byte[] name;
    }

### 功能描述

传感器配置结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
iSize | unsigned int | 本结构体长度。
enable | unsigned char | 是否启用侦测。
bNO | unsigned char | 设备类型：常开或者常闭。
holdTime | unsigned short | 延迟时间。
name | char[DD_MAX_NAME_BUF_LEN] | 设备名称。

错误码