跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_IVE_COMMON_CFG

### 结构体定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    struct NET_SDK_IVE_COMMON_CFG
    {
        BOOL enable;
        int alarmHoldTime;
        int stayAlarmThreshold;
        unsigned int ruleCount;
        unsigned int ruleCfgCount;
    };

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct NET_SDK_IVE_COMMON_CFG
    {
        public bool enable;
        public Int32 alarmHoldTime;
        public Int32 stayAlarmThreshold;
        public UInt32 ruleCount;
        public UInt32 ruleCfgCount;
    }

### 功能描述

智能事件检测通用配置

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
enable | BOOL | 是否启用。
alarmHoldTime | int | 报警持续时间，单位s，-1表示无此参数。
stayAlarmThreshold | int | 触发报警时间阈值，单位s，10 ~ 3600，-1表示无此参数。
ruleCount | unsigned int | 规则数量。
ruleCfgCount | unsigned int | 规则配置数量，`NET_SDK_IVE_DETECT_RULE_CFG`的个数，注意：当ruleCfgCount = 1时，表示所有规则共用同一配置,否则，表示每个规则有单独的配置。

错误码