跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_AUDIO_ABNORMAL_INFO_T

### 结构体定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    typedef struct
    {
        int nSoundLevel;
        int nBackgroundLevel;
        unsigned char byAlarm;
        unsigned char byAbnormalType;
        unsigned char byReverse[2];
    } NET_SDK_AUDIO_ABNORMAL_INFO_T;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct NET_SDK_AUDIO_ABNORMAL_INFO_T
    {
        public Int32 nSoundLevel;
        public Int32 nBackgroundLevel;
        public byte byAlarm;
        public byte byAbnormalType;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 2)]
        public byte[] byReverse;
    }

### 功能描述

声音异常报警信息结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
nSoundLevel | int | 声音强度。
nBackgroundLevel | int | 背景音强度，（IPC中没有返回）。
byAlarm | unsigned char | 是否告警。
byAbnormalType | unsigned char | 异常类型，0:初始值；1:陡升，2:陡降；3:拾音异常。
byReverse | unsigned char[2] | 预留字段。

错误码