跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_Login

### 接口定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    LONG NET_SDK_Login(
        char* sDVRIP,
        WORD wDVRPort,
        char* sUserName,
        char* sPassword,
        LPNET_SDK_DEVICEINFO lpDeviceInfo);

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    public static extern Int32 NET_SDK_Login(
        String sDVRIP,
        UInt16 wDVRPort,
        String sUserName,
        String sPassword,
        ref NET_SDK_DEVICEINFO lpDeviceInfo);

### 功能描述

用户注册设备。

### 参数说明

参数 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
sDVRIPin | char* | 设备IP地址。
wDVRPortin | WORD | 设备端口号。
sUserNamein | char* | 登录的用户名。
sPasswordin | char* | 用户密码。
lpDeviceInfoout | `LPNET_SDK_DEVICEINFO` | 设备信息 `NET_SDK_DEVICEINFO`。

### 返回值

- 类型：LONG

- 说明：-1表示失败，其他值表示返回的用户ID值。该用户ID具有唯一性，后续对设备的操作都需要通过此ID实现。

### 备注

设备允许有32个注册用户名，且同时最多允许128个用户注册。

错误码