跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# NET_SDK_SetNat2Addr

### 接口定义

C++C#

    1
    2
    3
    BOOL NET_SDK_SetNat2Addr(
        char* sServerAddr,
        WORD wDVRPort);

    1
    2
    3
    public static extern bool NET_SDK_SetNat2Addr(
        string sServerAddr,
        ushort wDVRPort);

### 功能描述

设置P2P2.0地址。

### 参数说明

参数 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
sServerAddrin | char* | IP地址（P2P模式时为P2P服务器地址（c2020.autonat.com，若用户的P2P服务器为自建，需填写对应的服务器地址））。
wDVRPortin | WORD | P2P端口号

### 返回值

- 类型：BOOL

- 说明：成功返回TRUE,失败返回FALSE。

### 备注

如果已经调用设置了P2P服务器，再次调用的话，原有的链接会断开。

错误码