跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# DD_VIDEO_ENCODE_MODE

### 枚举定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    typedef enum _dd_video_encode_mode_
    {
        DD_VIDEO_ENCODE_MODE_NONE,
        DD_VIDEO_ENCODE_MODE_VBR = 0x01,
        DD_VIDEO_ENCODE_MODE_CBR = 0x02
    } DD_VIDEO_ENCODE_MODE;

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    public enum DD_VIDEO_ENCODE_MODE
    {
        DD_VIDEO_ENCODE_MODE_NONE,
        DD_VIDEO_ENCODE_MODE_VBR = 0x01,
        DD_VIDEO_ENCODE_MODE_CBR = 0x02
    }

### 功能描述

视频编码模式，按位保存，最多只能为32个。

### 成员说明

枚举名 | 枚举值 | 说明
--- | --- | ---
DD_VIDEO_ENCODE_MODE_NONE | 0 | 无。
DD_VIDEO_ENCODE_MODE_VBR | 0x01 | 变码流。
DD_VIDEO_ENCODE_MODE_CBR | 0x02 | 固定码流。

错误码