跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# DD_DATE_TIME_CONFIG

### 结构体定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    typedef struct _dd_date_time_config
    {
        unsigned int iSize;
        unsigned char dateFormat;
        unsigned char timeFormat;
        unsigned char timeZone;
        unsigned char enableNTP;
        unsigned short ntpPort;
        unsigned char daylightSwitch;
        unsigned char recv;
        char ntpServerAddr[DD_MAX_URL_BUF_LEN];
    } DD_DATE_TIME_CONFIG;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct DD_DATE_TIME_CONFIG
    {
        public UInt32 iSize;
        public byte dateFormat;
        public byte timeFormat;
        public byte timeZone;
        public byte enableNTP;
        public UInt16 ntpPort;
        public byte daylightSwitch;
        public byte recv;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 260)]
        public byte[] ntpServerAddr;
    }

### 功能描述

时间日期配置结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
iSize | unsigned int | 本结构体长度
dateFormat | unsigned char | 日期格式，取值为`DD_DATE_MODE`
timeFormat | unsigned char | 时间格式，12代表12小时制，24代表24小时制
timeZone | unsigned char | 时区，取值为`DD_TIME_ZOME_NAME`
enableNTP | unsigned char | 是否开启NTP同步服务
ntpPort | unsigned short | NTP端口
daylightSwitch | unsigned char | only n9000
recv | unsigned char | 预留。
ntpServerAddr | char[DD_MAX_URL_BUF_LEN] | NTP服务器地址

错误码