跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# DD_LOG_INFO,LP_DD_LOG_INFO

### 结构体定义

C++C#

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    typedef struct _dd_log_info_
    {
        unsigned int majorType;
        unsigned int minorType;
        unsigned int time;
        unsigned int IP;
        char name[36];
        DD_TIME localTime;
        unsigned int infoLen;
        char info[1024];
    } DD_LOG_INFO, * LP_DD_LOG_INFO;

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct DD_LOG_INFO
    {
        public UInt32 majorType;
        public UInt32 minorType;
        public UInt32 time;
        public UInt32 IP;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 36)]
        public byte[] name;
        public DD_TIME localTime;
        public UInt32 infoLen;
        [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.U1, SizeConst = 1024)]
        public byte[] info;
    }

### 功能描述

日志信息结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
majorType | unsigned int | 主类型，取值参考DD_LOG_CONTENT。
minorType | unsigned int | 子类型，取值参考DD_LOG_TYPE。
time | unsigned int | 该日志发生时间。
IP | unsigned int | 产生该日志时用户IP。
name | char[36] | 该日志对应地用户名称。
localTime | `DD_TIME` | 设备当地时间，后期填写。
infoLen | unsigned int | 日志信息长度。
info | char[1024] | 日志信息数据。

错误码