跳转至
本 SDK 仅适用于过去 3 年内发布的设备。我们定期优化和更新 SDK，以确保兼容性和性能。对于超过 3 年的旧设备，我们不保证兼容性，也不会提供技术支持。

# DD_BUZZER_CONFIG

### 结构体定义

C++C#

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    typedef struct _dd_buzzer_config_
    {
        unsigned char enable;
        unsigned char recv;
        unsigned short holdTime;
    } DD_BUZZER_CONFIG;

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
    public struct DD_BUZZER_CONFIG
    {
        public byte enable;
        public byte recv;
        public UInt16 holdTime;
    }

### 功能描述

蜂鸣器配置结构体。

### 成员说明

成员 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
enable | unsigned char | 蜂鸣器启用开关。
recv | unsigned char | 保留字节。
holdTime | unsigned short | 延迟时间。

错误码